# R1_up

r1上层

## 外设

+ CAN1
  + 扳机2006 id:0x201
+ CAN2
  + 小米电机 id:1  
+ UART
  + uart1 波特率4000000 id：2
  + uart6 nuc
  + uart3 遥控器接收
+ GPIO
  + PI6运球光电
  + PE13 爪气缸
  + PE14 砸气缸

## 遥控器

## 待解决

+ 用了将运球和伸缩绑定到一起
+ 串口收数加个滤波

## 思路

+ 👆 传球档           👆  配合档  
+ 中  初始档           中  初始档
+ 👇  发射档          👇  运球档
+ 我现在已经收到了运球完成的信号
  + 发射就应该去蓄力接球了
  + 蓄力到位,收到掉落信号和已伸出信号
  + 根据视觉拟合信息的动态调整
  + 拨置👇发射清空掉落信号 (发送归位信号?)
