#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.Request0=SPI1_TX
Dma.Request1=SPI1_RX
Dma.Request2=SPI2_TX
Dma.RequestsNb=3
Dma.SPI1_RX.1.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.1.Instance=DMA1_Channel2
Dma.SPI1_RX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_RX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.SPI1_TX.0.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.0.Instance=DMA1_Channel3
Dma.SPI1_TX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI1_TX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.SPI2_TX.2.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI2_TX.2.Instance=DMA1_Channel5
Dma.SPI2_TX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_TX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI2_TX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI2_TX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI2_TX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI2_TX.2.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.SPI2_TX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F103C8T6
Mcu.Family=STM32F1
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SPI2
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=TIM1
Mcu.IP7=USART1
Mcu.IP8=USART2
Mcu.IPNb=9
Mcu.Name=STM32F103C(8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PD0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PD1-OSC_OUT
Mcu.Pin10=PB13
Mcu.Pin11=PB14
Mcu.Pin12=PB15
Mcu.Pin13=PA8
Mcu.Pin14=PA9
Mcu.Pin15=PA11
Mcu.Pin16=PA12
Mcu.Pin17=PA13
Mcu.Pin18=PA14
Mcu.Pin19=PB3
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin20=PB4
Mcu.Pin21=PB5
Mcu.Pin22=PB6
Mcu.Pin23=PB7
Mcu.Pin24=PB8
Mcu.Pin25=PB9
Mcu.Pin26=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin27=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA4
Mcu.Pin5=PA5
Mcu.Pin6=PA6
Mcu.Pin7=PA7
Mcu.Pin8=PB0
Mcu.Pin9=PB12
Mcu.PinsNb=28
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F103C8Tx
MxCube.Version=6.15.0
MxDb.Version=DB.6.0.150
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.EXTI15_10_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:5\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA11.GPIOParameters=GPIO_Label
PA11.GPIO_Label=WS2812
PA11.Locked=true
PA11.Signal=S_TIM1_CH4
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA12.GPIO_Label=KEY
PA12.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PA12.Locked=true
PA12.Signal=GPXTI12
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA3.Mode=Asynchronous
PA3.Signal=USART2_RX
PA4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=SPI1_NSS
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Output
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=LCD_RS
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Half_duplex(single_wire_mode)
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=RADIO_RST
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB12.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=LCD_CS
PB12.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB12.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH
PB12.Locked=true
PB12.PinState=GPIO_PIN_RESET
PB12.Signal=GPIO_Output
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=LCD_CLK
PB13.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PB13.Signal=SPI2_SCK
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=LCD_RES
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=LCD_MOSI
PB15.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PB15.Signal=SPI2_MOSI
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=RADIO_RXEN
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=RADIO_TXEN
PB4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=RADIO_DIO3
PB5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPXTI5
PB6.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=RADIO_DIO2
PB6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPXTI6
PB7.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=RADIO_DIO1
PB7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPXTI7
PB8.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=RADIO_BUSY
PB8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Input
PB9.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=LCD_BLK
PB9.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PD0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PD0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PD1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PD1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F103C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F1 V1.8.6
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=MR16.ioc
ProjectManager.ProjectName=MR16
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,5-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true,6-MX_TIM1_Init-TIM1-false-HAL-true,7-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,8-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true
RCC.ADCFreqValue=36000000
RCC.AHBFreq_Value=72000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB1Freq_Value=36000000
RCC.APB1TimFreq_Value=72000000
RCC.APB2Freq_Value=72000000
RCC.APB2TimFreq_Value=72000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=72000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=72000000
RCC.HSEDivPLL=RCC_HSE_PREDIV_DIV2
RCC.HSE_VALUE=16000000
RCC.IPParameters=ADCFreqValue,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSEDivPLL,HSE_VALUE,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,PLLSourceVirtual,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USBFreq_Value,VCOOutput2Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=72000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=72000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=36000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL9
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=72000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=72000000
RCC.USBFreq_Value=72000000
RCC.VCOOutput2Freq_Value=8000000
SH.GPXTI12.0=GPIO_EXTI12
SH.GPXTI12.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SH.GPXTI6.0=GPIO_EXTI6
SH.GPXTI6.ConfNb=1
SH.GPXTI7.0=GPIO_EXTI7
SH.GPXTI7.ConfNb=1
SH.S_TIM1_CH4.0=TIM1_CH4,PWM Generation4 CH4
SH.S_TIM1_CH4.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_8
SPI1.CalculateBaudRate=9.0 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI2.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_4
SPI2.CalculateBaudRate=9.0 MBits/s
SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler
SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI2.VirtualType=VM_MASTER
TIM1.Channel-PWM\ Generation4\ CH4=TIM_CHANNEL_4
TIM1.IPParameters=Channel-PWM Generation4 CH4
USART1.IPParameters=VirtualMode,Mode
USART1.Mode=MODE_TX
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART2.IPParameters=VirtualMode
USART2.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
board=custom
