#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CAN1.BS1=CAN_BS1_10TQ
CAN1.BS2=CAN_BS2_3TQ
CAN1.CalculateBaudRate=1000000
CAN1.CalculateTimeBit=1000
CAN1.CalculateTimeQuantum=71.42857142857143
CAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,Prescaler,BS1,BS2,NART
CAN1.NART=ENABLE
CAN1.Prescaler=3
CAN2.BS1=CAN_BS1_10TQ
CAN2.BS2=CAN_BS2_3TQ
CAN2.CalculateBaudRate=1000000
CAN2.CalculateTimeBit=1000
CAN2.CalculateTimeQuantum=71.42857142857143
CAN2.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,BS1,BS2,Prescaler,NART
CAN2.NART=ENABLE
CAN2.Prescaler=3
Dma.Request0=USART3_RX
Dma.Request1=SPI1_RX
Dma.Request2=SPI1_TX
Dma.RequestsNb=3
Dma.SPI1_RX.1.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.1.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI1_RX.1.Instance=DMA2_Stream2
Dma.SPI1_RX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.1.Priority=DMA_PRIORITY_VERY_HIGH
Dma.SPI1_RX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.SPI1_TX.2.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.2.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.SPI1_TX.2.Instance=DMA2_Stream3
Dma.SPI1_TX.2.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.2.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.2.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.2.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.2.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.2.Priority=DMA_PRIORITY_HIGH
Dma.SPI1_TX.2.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.USART3_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.USART3_RX.0.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.USART3_RX.0.Instance=DMA1_Stream1
Dma.USART3_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.USART3_RX.0.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.USART3_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.USART3_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART3_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART3_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
FREERTOS.INCLUDE_pcTaskGetTaskName=1
FREERTOS.INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2=1
FREERTOS.INCLUDE_vTaskCleanUpResources=1
FREERTOS.INCLUDE_xEventGroupSetBitFromISR=1
FREERTOS.INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder=1
FREERTOS.INCLUDE_xTaskGetHandle=1
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS,configTOTAL_HEAP_SIZE,configENABLE_FPU,configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW,configGENERATE_RUN_TIME_STATS,configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS,INCLUDE_vTaskCleanUpResources,INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder,INCLUDE_pcTaskGetTaskName,INCLUDE_xEventGroupSetBitFromISR,INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2,INCLUDE_xTaskGetHandle
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,24,128,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=2
FREERTOS.configENABLE_FPU=1
FREERTOS.configGENERATE_RUN_TIME_STATS=1
FREERTOS.configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS=1
FREERTOS.configTOTAL_HEAP_SIZE=0x6000
FREERTOS.configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS=1
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F407IGH6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=CAN1
Mcu.IP1=CAN2
Mcu.IP10=SYS
Mcu.IP11=TIM7
Mcu.IP12=TIM10
Mcu.IP13=USART1
Mcu.IP14=USART3
Mcu.IP2=DMA
Mcu.IP3=FREERTOS
Mcu.IP4=I2C1
Mcu.IP5=I2C2
Mcu.IP6=NVIC
Mcu.IP7=RCC
Mcu.IP8=SPI1
Mcu.IP9=SPI2
Mcu.IPNb=15
Mcu.Name=STM32F407I(E-G)Hx
Mcu.Package=UFBGA176
Mcu.Pin0=PB8
Mcu.Pin1=PB5
Mcu.Pin10=PC11
Mcu.Pin11=PC10
Mcu.Pin12=PD1
Mcu.Pin13=PI3
Mcu.Pin14=PI2
Mcu.Pin15=PI1
Mcu.Pin16=PF0
Mcu.Pin17=PA9
Mcu.Pin18=PH0-OSC_IN
Mcu.Pin19=PH1-OSC_OUT
Mcu.Pin2=PB4
Mcu.Pin20=PF1
Mcu.Pin21=PG6
Mcu.Pin22=PF6
Mcu.Pin23=PG3
Mcu.Pin24=PA0-WKUP
Mcu.Pin25=PA4
Mcu.Pin26=PC4
Mcu.Pin27=PC5
Mcu.Pin28=PA7
Mcu.Pin29=PB0
Mcu.Pin3=PB3
Mcu.Pin30=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2
Mcu.Pin31=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin32=VP_TIM7_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin33=VP_TIM10_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin4=PA14
Mcu.Pin5=PA13
Mcu.Pin6=PB9
Mcu.Pin7=PB7
Mcu.Pin8=PB6
Mcu.Pin9=PD0
Mcu.PinsNb=34
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F407IGHx
MxCube.Version=6.12.1
MxDb.Version=DB.6.0.121
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.CAN1_RX0_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN1_RX1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN1_TX_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN2_RX0_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN2_RX1_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.CAN2_TX_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.DMA1_Stream1_IRQn=true\:7\:0\:true\:false\:true\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream2_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.DMA2_Stream3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI4_IRQn=true\:6\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI9_5_IRQn=true\:6\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.I2C1_ER_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.I2C1_EV_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:false
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM7_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:5\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:false
PA0-WKUP.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA0-WKUP.GPIO_Label=USER_KEY
PA0-WKUP.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PA0-WKUP.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA0-WKUP.Locked=true
PA0-WKUP.Signal=GPXTI0
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA4.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=ACCL_CS
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA4.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
PA4.Locked=true
PA4.PinState=GPIO_PIN_SET
PA4.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PA7.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA7.Locked=true
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Speed,PinState,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=GYRO_CS
PB0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB0.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
PB0.Locked=true
PB0.PinState=GPIO_PIN_SET
PB0.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB3.Mode=Full_Duplex_Master
PB3.Signal=SPI1_SCK
PB4.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PB4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PB4.Mode=Full_Duplex_Master
PB4.Signal=SPI1_MISO
PB5.Locked=true
PB5.Mode=CAN_Activate
PB5.Signal=CAN2_RX
PB6.Mode=CAN_Activate
PB6.Signal=CAN2_TX
PB7.Mode=Asynchronous
PB7.Signal=USART1_RX
PB8.Mode=I2C
PB8.Signal=I2C1_SCL
PB9.Mode=I2C
PB9.Signal=I2C1_SDA
PC10.Mode=Asynchronous
PC10.Signal=USART3_TX
PC11.Mode=Asynchronous
PC11.Signal=USART3_RX
PC4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PC4.GPIO_Label=ACCL_INT
PC4.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PC4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC4.Locked=true
PC4.Signal=GPXTI4
PC5.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PC5.GPIO_Label=GYRO_INT
PC5.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PC5.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PC5.Locked=true
PC5.Signal=GPXTI5
PD0.Mode=CAN_Activate
PD0.Signal=CAN1_RX
PD1.Locked=true
PD1.Mode=CAN_Activate
PD1.Signal=CAN1_TX
PF0.Mode=I2C
PF0.Signal=I2C2_SDA
PF1.Mode=I2C
PF1.Signal=I2C2_SCL
PF6.Signal=S_TIM10_CH1
PG3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PG3.GPIO_Label=CMPS_INT
PG3.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PG3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PG3.Locked=true
PG3.Signal=GPXTI3
PG6.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label
PG6.GPIO_Label=CMPS_RST
PG6.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PG6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM
PG6.Locked=true
PG6.Signal=GPIO_Output
PH0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PI1.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PI1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PI1.Mode=Full_Duplex_Master
PI1.Signal=SPI2_SCK
PI2.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PI2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PI2.Mode=Full_Duplex_Master
PI2.Signal=SPI2_MISO
PI3.GPIOParameters=GPIO_PuPd
PI3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PI3.Mode=Full_Duplex_Master
PI3.Signal=SPI2_MOSI
PinOutPanel.CurrentBGAView=Top
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F407IGHx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.28.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=gimbal.ioc
ProjectManager.ProjectName=gimbal
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=MDK-ARM V5.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_CAN1_Init-CAN1-false-HAL-true,5-MX_CAN2_Init-CAN2-false-HAL-true,6-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,7-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true,8-MX_TIM7_Init-TIM7-false-HAL-true,9-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true,10-MX_TIM10_Init-TIM10-false-HAL-true,11-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,12-MX_I2C2_Init-I2C2-false-HAL-true,13-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true
RCC.48MHZClocksFreq_Value=84000000
RCC.AHBFreq_Value=168000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4
RCC.APB1Freq_Value=42000000
RCC.APB1TimFreq_Value=84000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=84000000
RCC.APB2TimFreq_Value=168000000
RCC.CortexFreq_Value=168000000
RCC.EthernetFreq_Value=168000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=168000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=168000000
RCC.HSE_VALUE=12000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=192000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQCLKFreq_Value,PLLSourceVirtual,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=168000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=168000000
RCC.PLLM=6
RCC.PLLN=168
RCC.PLLQCLKFreq_Value=84000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=6000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=168000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=384000000
RCC.VCOInputFreq_Value=2000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=336000000
RCC.VcooutputI2S=192000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI3.0=GPIO_EXTI3
SH.GPXTI3.ConfNb=1
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
SH.GPXTI4.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SH.S_TIM10_CH1.0=TIM10_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM10_CH1.ConfNb=1
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_16
SPI1.CLKPhase=SPI_PHASE_2EDGE
SPI1.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH
SPI1.CalculateBaudRate=5.25 MBits/s
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,BaudRatePrescaler,CLKPhase,CLKPolarity
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
SPI2.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2
SPI2.CLKPhase=SPI_PHASE_2EDGE
SPI2.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH
SPI2.CalculateBaudRate=21.0 MBits/s
SPI2.DataSize=SPI_DATASIZE_16BIT
SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,CLKPolarity,CLKPhase,BaudRatePrescaler
SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI2.VirtualType=VM_MASTER
TIM10.Channel=TIM_CHANNEL_1
TIM10.IPParameters=Channel,Period
TIM10.Period=5000
TIM7.IPParameters=Period
TIM7.Period=999
USART1.IPParameters=VirtualMode
USART1.VirtualMode=VM_ASYNC
USART3.BaudRate=100000
USART3.IPParameters=VirtualMode,BaudRate,Parity,StopBits
USART3.Parity=PARITY_EVEN
USART3.StopBits=STOPBITS_2
USART3.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Mode=CMSIS_V2
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V2.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V2
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM10_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM10_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM10_VS_ClockSourceINT
VP_TIM7_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM7_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM7_VS_ClockSourceINT
board=custom
rtos.0.ip=FREERTOS
